\documentclass[全部作业]{subfiles}

\fancyhead{}
\fancyhead[C]{\mysignature}
% 4、6、7、13、15、20
\setcounter{chapter}{2}

\begin{document}
    \chapter{触发器及其基本应用电路}
    \begin{enumerate}
        \itemsep 1em
        \item[4.] 已知正边沿触发的D触发器的CP和D端的波形如下图所示，试画出它的Q端波形，假定Q的初始值为0。
        \includexopp{3.4}
        \item[6.] 已知负边沿翻转的主从型JK触发器的CP和J、K端的波形如下图所示，试画出它的Q端波形，假定Q的初始值为0。
        \includexopp{3.6}
        \pagebreak[4]
        \item[7.] 按照下图给出的逻辑关系画出输出Q的波形，假定Q的初始值为000。
        \includexopp[0.9]{3.7}
        \item[13.] 下图是基本RS触发器的一个典型应用——抗抖动开关电路。在按动开关时，由于触点的抖动，可能在开关按下或松开的瞬间产生一串脉冲如(b)所示的波形，试画出RS触发器的输出波形。
        \includexopp[0.9]{3.13}
        \item[15.] 试用一个3位异步二进制计数器和一个3-8译码器，构成一个顺序脉冲发生器，要画出原理图和输出波形图。\\
        \vspace{1em}\\
        由于异步计数器在时钟的上升沿可能会造成不稳定暂态，所以在时钟信号为0时才让译码器使能，此时异步计数器的输出基本已经稳定。
        \includexopp{3.15}
        \pagebreak[4]
        \item[20.] 试设计一个数据流转换电路，其转换规律如下：若输入数据流中出现连续3个“1”时，将最后一个“1”转换为“0”。注意：一旦有转换发生，其后的转换过程中对输入“1”的个数进行的计数将重新开始，即输入连续多个“1”时，转换为“0”的数据是每3个“1”中有一个。\\
        \vspace{1em}\\
        使用移位寄存器，存储输入数据流中的连续3个信号，将这三个信号通过与非门，再连接到最靠近输入信号的触发器的复位信号上，也就是在这三个信号同时为“1”时将最后一个“1”转换为“0”。
        \includexopp{3.20}
    \end{enumerate}
\end{document}