\documentclass[实验报告模板]{subfiles}

\renewcommand{\mydate}{2023/10/26}
\renewcommand{\mychapternum}{3}

\renewcommand{\thefigure}{\mychapternum.\arabic{figure}} % set caption label style to 1.1
\renewcommand{\thetable}{\mychapternum.\arabic{table}}
\renewcommand{\thesubfigure}{\arabic{subfigure}}
\captionsetup{labelformat=default,labelsep=space}

\begin{document}
    \renewcommand{\bar}{\xoverline}
    \mytitle
    \begin{enumerate}
        \myitem{实验目的}{
            \item 掌握中规模器件——数据选择器、数据分配器的特性及使用方法。
            \item 熟悉用数据选择器、数据分配器设计组合逻辑电路，并验证其逻辑功能。
        }
        \myitem{实验内容及步骤}{
            \item 测试八选一数据选择器 74LS151 的逻辑功能。 
            \item 用 1 片八选一数据选择器 74LS151 加必要的门电路实现函数$Q=ABC+A \bar{C}DF+\bar{B}CD+BC \bar{D}F+\bar{C} \bar{D} \bar{F} + CD \bar{F}$并用实验验证。
            \item 用数据选择器和数据分配器(译码器)组成的信号传输系统如图 \ref{fig:3.7} 所示。
            当输入信号为 10010100 时(高位在前)，数据开关控制地址选择信号逐次递增，
            记录输出信息并填入表 \ref{table:3.4} 中。
        }
        \myitem{实验原理}{
            \item 测试八选一数据选择器 74LS151 的逻辑功能。 
            \begin{figure}[H]
                \centering
                % 用subfigure时，图像居中了，但标签没有底对齐了；
                % 用subfloat时，标签底对齐了，但图像不居中了。
                % \begin{subfigure}[H]{0.4\linewidth}
                %     \includegraphics[width=1\linewidth]{imgs/2023-10-25-08-39-42.png}
                %     \caption{引脚图}\label{fig:1a}
                % \end{subfigure}
                % \begin{subfigure}[H]{0.4\linewidth}
                %     \includegraphics[width=1\linewidth]{imgs/2023-10-25-08-40-00.png}
                %     \caption{引脚图}\label{fig:1b}
                % \end{subfigure}
                \subfloat[valign=middle][引脚图]{
                    % \begin{minipage}[H]{0.4\linewidth}
                        \label{fig:1a}\includegraphics[width=0.4\linewidth]{imgs/2023-10-25-08-39-42.png}
                    % \end{minipage}
                }\quad
                \subfloat[valign=middle][引脚图]{
                    \label{fig:1b}\includegraphics[width=0.4\linewidth]{imgs/2023-10-25-08-40-00.png}
                }\\
                \caption{八选一数据选择器 74LS151 的引脚图}\label{fig:1}
            \end{figure}
            \begin{table}[H]
            \caption{八选一数据选择器 74LS151 的真值表}\includegraphics[width=1\linewidth]{imgs/2023-10-25-09-24-14.png}
            \end{table}
            \item 用 1 片八选一数据选择器 74LS151 加必要的门电路实现函数$Q=ABC+A \bar{C}DF+\bar{B}CD+BC \bar{D}F+\bar{C} \bar{D} \bar{F} + CD \bar{F}$并用实验验证。\\
            根据原式画出卡诺图如下：\\
            \includesvg{3.2.1}
            将卡诺图降维成影射变量卡诺图如下：\\
            \includesvg{3.2.2}\\
            再次降维如下：\\
            % \small
            \includesvg{3.2.3}\\
            % \normalsize
            电路图如下：\\
            \begin{figure}[H]
            %     \centering
            %     \begin{minipage}[h]{0.5\linewidth}
                \centering
                \includesvgpdf{3.2.4.drawio}
            %     \end{minipage}
                \caption{第2题电路图}
            \end{figure}
            \item 用数据选择器和数据分配器(译码器)组成的信号传输系统如图 \ref{fig:3.7} 所示。
            当输入信号为 10010100 时(高位在前)，数据开关控制地址选择信号逐次递增，
            记录输出信息并填入表 \ref{table:3.4} 中。\\
            \begin{figure}[H]
                \centering
                \includegraphics[width=1\linewidth]{imgs/2023-10-25-16-22-59.png}
                \caption{数据传输系统示意图}\label{fig:3.7}
            \end{figure}
            \begin{table}[H]
                \centering
                \setlength{\tabcolsep}{1.2em}
                \caption{第三题记录}\label{table:3.4}
                \begin{tabular}{c|ccc|cccccccc}
                    \toprule
                    $D_i$ & $A_2$ & $A_1$ & $A_0$ & $Y_7$ & $Y_6$ & $Y_5$ & $Y_4$ & $Y_3$ & $Y_2$ & $Y_1$ & $Y_0$\\
                    \midrule
                    0  & 0  & 0  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 0 \\
                    0  & 0  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 0  & 1 \\
                    1  & 0  & 1  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1 \\
                    0  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 0  & 1  & 1  & 1 \\
                    1  & 1  & 0  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1 \\
                    0  & 1  & 0  & 1  & 1  & 1  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1 \\
                    0  & 1  & 1  & 0  & 1  & 0  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1 \\
                    1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1 \\
                    \bottomrule
                \end{tabular}
            \end{table}
        }
        \myitem{思考题}{
            \item 试设计用八选一数据选择器构成三十二选一的逻辑图。
            \begin{figure}[H]
                \centering
                % \begin{minipage}[h]{0.5\linewidth}
                    \includegraphics[width=1\linewidth]{./xournal/3.ex.pdf}
                % \end{minipage}
                \caption{思考题}
            \end{figure}
        }
    \end{enumerate}
\end{document}